|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 139 824** |
| **Для нужд: АО "Газпром газораспределение Оренбург"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | Штука | 200,000 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.
Тип пэ труб: д. 32\*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 25\*3,2 мм, ГОСТ 3262-75. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013
При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции.
 |
| 2 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | Штука | 20,000 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.
Тип пэ труб: д. 63\*5,8 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 57\*3,5 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013.
При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции.
 |
| 3 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 SDR11 | Штука | 10,000 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.
Тип пэ труб: д. 90\*8,2 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 89\*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013.
При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции.
 |
| 4 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 | Штука | 5,000 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.
Тип п/э труб: ПЭ 100 SDR11 Д 110\*10,0мм ГОСТ 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр. "В", Д 108\*4,0мм. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013.
При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции.
 |
| 5 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | Штука | 50,000 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.
Тип пэ труб: д. 32\*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 25\*3,2 мм, ГОСТ 3262-75. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013
При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции.
 |
| 6 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | Штука | 70,000 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.
Тип пэ труб: д. 32\*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 25\*3,2 мм, ГОСТ 3262-75. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013
При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции.
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" |
| Место (адрес) поставки товаров | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **График поставки** |
| №
п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Колич
ество | Ед.
изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | 200,000 | Штука | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| 2 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | 20,000 | Штука | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| 3 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 SDR11 | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | 10,000 | Штука | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| 4 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | 5,000 | Штука | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| 5 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | 50,000 | Штука | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| 6 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | 70,000 | Штука | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 89 503,41 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 13 653,06 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 75 850,35 |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара**  | Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара Грузополучателем по оригиналам правильно оформленных накладных по форме ТОРГ-12, счетам-фактурам или УПД. |