Извещение

о проведении открытого запроса предложений

в электронной форме № 139685

по отбору организации на поставку товаров

по номенклатурной группе:

Электрическое оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | лот: | для нужд | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |

|  |  |
| --- | --- |
| Лот 1 |  |
| **Заказчик:** | АО "Газпром газораспределение Оренбург" |
| Юридический адрес: | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39. |
| Почтовый адрес: | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39. |
| Фактический адрес: | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39. |
| Адрес сайта в сети Интернет: | http://www.oblgaz56.ru |
| Адрес электронной почты: | о011105@oblgaz56.ru |
| Телефон: | (3532) 341-202 |
| Факс: | (3532) 341-313 |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме. |
|  | Наименование  Организатора,  контактная информация | Наименование: ООО «Газэнергоинформ»  Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж  Телефон: (812) 775-00-47  Контактное лицо по техническим вопросам: Косенков Иван Александрович  Адрес электронной почты:  info@gazenergoinform.ru  Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:  электронный адрес –info@gazenergoinform.ru |
|  | Адрес электронной площадки (сайта Торговой системы) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой проводится открытый запрос предложений в электронной форме | www.gazneftetorg.ru |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара и места поставки товара | Таблица из технического задания к закупочной процедуре 139685 |

| № п/п | Наименование предмета закупки | | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжка кухонная | | Штука | 25 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Davoline 50П-290-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для очистки или  удаления воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 50\*49\*15 см. Масса - 6,1 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 2 | Вытяжка кухонная | | Штука | 14 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Davoline 50П-290-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - коричневый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для очистки или  удаления воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 50\*49\*15 см. Масса - 6,1 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 3 | Вытяжка кухонная | | Штука | 20 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Davoline 60П-290-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых  кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс  защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1.  Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 60\*49\*15 см. Масса - 6,7 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 4 | Вытяжка кухонная | | Штука | 10 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Davoline 60П-290-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - коричневый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки  воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых  кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс  защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1.  Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 60\*49\*15 см. Масса - 6,7 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 5 | Вытяжка кухонная | | Штука | 10 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Europa 50П-290-ПЗЛ. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 50\*49\*15 см.  Масса - 6,1 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 6 | Вытяжка кухонная | | Штука | 7 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Europa 60П-290-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый. Предназначен для удаления и очистки воздуха поднимающегося от плиты в бытовых кухнях.  Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс защиты - II  по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 60\*49\*15 см.  Масса - 6,7 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 7 | Вытяжка кухонная | | Штука | 10 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Europa 60П-290-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - черный. Предназначен для удаления и очистки воздуха поднимающегося от плиты в бытовых кухнях.  Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс защиты - II  по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 60\*49\*15 см.  Масса - 6,7 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 8 | Вытяжка кухонная | | Штука | 17 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor White Storm 60П-650-ПЗЛ. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 59\*50\*66 (100) см. Масса - 8.2 кг. Производитель ООО "Эликор". | | | | | |
| 9 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor White Storm 60П-650-ПЗЛ. Цвет - золотой антик. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 59\*50\*66 (100) см. Масса - 8.2 кг. Производитель ООО "Эликор". | | | | | |
| 10 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Аквамарин 60П-650-Э7Г УХЛ 4.2. Цвет - черный/тонированное стекло. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное  напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 200 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ  15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 600\*500\*500 мм. Масса - 16,6 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 11 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Аметист 50Н-430-КЗГ УХЛ 4.2. Цвет - нержавеющая сталь/тонир. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 50\*52\*53 см. Масса - 13,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 12 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Аметист 50П-430-КЗД УХЛ 4.2. Цвет - черный/тонир. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 50\*52\*53 см. Масса - 13,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 13 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Аметист 60Н-430-КЗД УХЛ 4.2. Цвет - нержавеющая сталь/тонир. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 60\*52\*53 см.  Масса - 14,5 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 14 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Аметист 60П-430-КЗГ УХЛ 4.2. Цвет - черный/тонир. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 60\*52\*53 см.  Масса - 14,5 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 15 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Бельведер 60П-650-ПЗГ УХЛ 4.2. Цвет - бежевый/дуб рустика. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В.  Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные  размеры (Ш\*Г\*В) - 600\*500\*630 мм.  Масса - 12,2 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 16 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Бельведер Валенсия 60П-650-ПЗГ УХЛ 4.2. Цвет - топленое молоко/дуб неокрашенный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки  воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт.  Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 595\*500\*620 мм.  Масса - 12,0 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 17 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Бельведер Валенсия 60П-650-ПЗГ УХЛ 4.2. Цвет - топленое молоко/бук крем патина+золото Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки  воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт.  Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 595\*500\*620 мм.  Масса - 12,0 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 18 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Бельведер Валенсия 60П-650-ПЗГ УХЛ 4.2. Цвет - топленое молоко/бук светло-коричневый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки  воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт.  Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 595\*500\*620 мм.  Масса - 12,0 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 19 | Вытяжка кухонная Elikor Бельведер Валенсия 90 | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Бельведер Валенсия 90П-650-ПЗГ УХЛ 4.2. Цвет - топленое молоко/бук орех. Соответствует требованиям ТУ  3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное  напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ  15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 900\*470\*630 мм. Масса - 19,0 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 20 | Вытяжка кухонная Elikor Бельведер Валенсия 90 | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Бельведер Валенсия 90П-650-ПЗГ УХЛ 4.2. Цвет - топленое молоко/дуб неокрашенный. Соответствует требованиям ТУ  3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное  напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ  15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 900\*470\*630 мм. Масса - 19,0 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 21 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Бельведер Флореале 60П-650-ПЗГ УХЛ 4.2. Цвет - бежевый/дуб неокрашенный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное  напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ  15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В) - 595\*500\*645(900) мм. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 22 | Вытяжка кухонная | | Штука | 5 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 50Н-430-КЗГ УХЛ 4.2. Цвет - нержавеющая сталь. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 500\*500\*620 мм.  Масса - 7,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 23 | Вытяжка кухонная | | Штука | 8 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 50П-430-КЗД. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 500\*500\*620 мм.  Масса - 7,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 24 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 50П-430-КЗД . Цвет - черный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 500\*500\*620 мм.  Масса - 7,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 25 | Вытяжка кухонная | | Штука | 12 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 50П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 500\*500\*620 мм.  Масса - 7,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 26 | Вытяжка кухонная | | Штука | 4 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 60П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - антрацит/рейлинг бронза. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для  удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В.  Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные  размеры (Ш\*Г\*В) - 590\*500\*620/590\*500\*645 мм. Масса - 8,0/9,0 кг. Производитель; ООО "Эликор" | | | | | |
| 27 | Вытяжка кухонная | | Штука | 19 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 60П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для  удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В.  Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные  размеры (Ш\*Г\*В) - 590\*500\*620/590\*500\*645 мм. Масса - 8,0/9,0 кг. Производитель; ООО "Эликор" | | | | | |
| 28 | Вытяжка кухонная | | Штука | 4 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 60П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - молоко/рейлинг бронза. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для  удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В.  Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные  размеры (Ш\*Г\*В) - 590\*500\*620/590\*500\*645 мм. Масса - 8,0/9,0 кг. Производитель; ООО "Эликор" | | | | | |
| 29 | Вытяжка кухонная | | Штука | 6 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 60П-650-КЗГ УХЛ 4.2. Цвет - капучино. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 590\*500\*620/590\*500\*645 мм. Масса - 8,0/9,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 30 | Вытяжка кухонная | | Штука | 16 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 60П-650-КЗД УХЛ 4.2. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 590\*500\*620/590\*500\*645 мм. Масса - 8,0/9,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 31 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 60П-650-КЗД УХЛ 4.2. Цвет - ваниль. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 590\*500\*620/590\*500\*645 мм. Масса - 8,0/9,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 32 | Вытяжка кухонная | | Штука | 6 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Вента 60П-650-КЗД УХЛ 4.2. Цвет - черный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 590\*500\*620/590\*500\*645 мм. Масса - 8,0/9,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 33 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 50Н-400-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - нержавеющая сталь/нерж. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 500\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 34 | Вытяжка кухонная | | Штука | 20 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 50П-400-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - белый/белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 500\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 35 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 50П-400-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - белый/бук светло-коричневый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 500\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 36 | Вытяжка кухонная | | Штука | 5 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 50П-400-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - белый/дуб неокрашенный Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 500\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 37 | Вытяжка кухонная | | Штука | 4 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 50П-400-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - белый/нержавеющая сталь. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 500\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 38 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 50П-400-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - крем/крем. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 500\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 39 | Вытяжка кухонная | | Штука | 6 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 50П-400-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - черный/черный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 500\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,4 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 40 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60Н-400-В2Л. Цвет - нержавеющая сталь/нерж. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 41 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - антрацит/рейлинг бронза. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 42 | Вытяжка кухонная | | Штука | 12 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - белый/белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 43 | Вытяжка кухонная | | Штука | 4 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - белый/бук светло-коричневый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 44 | Вытяжка кухонная | | Штука | 4 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - белый/дуб белый патина. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 45 | Вытяжка кухонная | | Штука | 3 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - белый/дуб выбеленный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 46 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - белый/дуб коричневый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 47 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - белый/дуб рустика. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 48 | Вытяжка кухонная | | Штука | 6 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - белый/нержавеющая сталь. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 49 | Вытяжка кухонная | | Штука | 4 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра 60П-400-В2Л. Цвет - черный/черный Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 220 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 600\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,8 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 50 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра GLASS 50H-400-В2Г УХЛ 4.2. Цвет - нержавеющая сталь/ стекло белое. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 170 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) - 500\*310(430)\*175 мм.  Масса - 5,4 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 51 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра S2 60Н-700-В2Д. Цвет - нержавеющая сталь/нерж. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 700 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - I по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 600\*304(426)\*305 мм.  Масса - 7,3 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 52 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Интегра S2 60П-700-В2Г. Цвет - белый/белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 700 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - I по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 600\*304(426)\*305 мм.  Масса - 7,3 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 53 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Камин Грань 60П-650-ПЗЛ. Цвет - белый/дуб неокрашенный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08.  Предназначен для удаления и очистки воздуха,  поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая  мощность не более - 225 Вт. Класс  защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 580\*500\*641(885)  мм. Масса - 10,0 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 54 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Камин Грань 90П-650-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - бежевый/дуб неокрашенный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение -  220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.  Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 900\*500\*670(915) мм. Масса - 13,5 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 55 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Оптима 50Н-400-КЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - нержавеющая сталь. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в  бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 210 Вт.  Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1.  Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) -500\*490\*206(591) мм. Масса - 5,8 кг. Производитель:  ООО "Эликор" | | | | | |
| 56 | Вытяжка кухонная | | Штука | 8 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Оптима 50П-400-КЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в  бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 400 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 210 Вт.  Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1.  Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) -500\*490\*206(591) мм. Масса - 5,8 кг. Производитель:  ООО "Эликор" | | | | | |
| 57 | Вытяжка кухонная | | Штука | 10 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Призма 50П-290-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) -50\*50\*15 см. Масса - 6,1 кг. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 58 | Вытяжка кухонная | | Штука | 12 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Призма 60П-290-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 290 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц.  Потребляемая мощность не более - 180 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В) -60\*50\*15 см. Масса - 6,7 кг. Производитель; ООО "Эликор", | | | | | |
| 59 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Ротонда 60П-650-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - бежевый/бук янтарь. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для  удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) -600\*480\*590(950) мм. Масса - 14,0 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 60 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Ротонда 60П-650-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - бежевый/дуб белый патина серебро. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для  удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры  (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) -600\*480\*590(950) мм. Масса - 14,0 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 61 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Ротонда 90П-650-ПЗГ УХЛ 4.2. Цвет - бежевый/дуб неокрашенный. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен  для удаления и очистки воздуха,  поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 650 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая  мощность не более - 225 Вт. Класс  защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) -900\*530\*550(910)  мм. Масса - 16,5 кг. Производитель; ООО "Эликор" | | | | | |
| 62 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Рубин S4 60П-700-Э4Д. Цвет - перламутр/белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и  очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 700 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота -  50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт. Класс защиты - I по ГОСТ МЭК 335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 63 | Вытяжка кухонная | | Штука | 20 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 50П-180-В2Л УХЛ4.2. Цвет - белый/бел/бел. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 49\*50\*35 см. Масса - 4,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 64 | Вытяжка кухонная | | Штука | 14 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 50П-180-В2Л УХЛ4.2. Цвет - белый/бел/золото. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 49\*50\*35 см. Масса - 4,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 65 | Вытяжка кухонная | | Штука | 20 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 50П-180-В2Л УХЛ4.2. Цвет - белый/бел/хром. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 49\*50\*35 см. Масса - 4,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 66 | Вытяжка кухонная | | Штука | 8 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 50П-180-В2Л УХЛ4.2. Цвет - белый/нерж. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 49\*50\*35 см. Масса - 4,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 67 | Вытяжка кухонная | | Штука | 20 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 50П-180-В2Л УХЛ4.2. Цвет - медный антик/медь/золото. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 49\*50\*35 см. Масса - 4,0 кг. Производитель; ООО "Эликор". | | | | | |
| 68 | Вытяжка кухонная | | Штука | 6 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 60П-180-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - белый/белый/белый. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 59\*50\*34 см.  Масса - 4,5 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 69 | Вытяжка кухонная | | Штука | 20 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 60П-180-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - белый/белый/золото. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 59\*50\*34 см.  Масса - 4,5 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 70 | Вытяжка кухонная | | Штука | 16 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 60П-180-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - белый/белый/хром. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 59\*50\*34 см.  Масса - 4,5 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 71 | Вытяжка кухонная | | Штука | 10 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 60П-180-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - медный антик/медь/золото. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 59\*50\*34 см.  Масса - 4,5 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 72 | Вытяжка кухонная | | Штука | 12 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Сатурн 60П-180-В2Л УХЛ 4.2. Цвет - медный антик/нержавеющая сталь. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 180 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  70 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В) - 59\*50\*34 см.  Масса - 4,5 кг. Производитель: ООО "Эликор" | | | | | |
| 73 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 50П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый/золото. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт.  Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1.  Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 50\*50\*72 (105) см. Масса - 6,5 кг. Производитель;  ООО "Эликор". | | | | | |
| 74 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 50П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый/серебро. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт.  Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1.  Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 50\*50\*72 (105) см. Масса - 6,5 кг. Производитель;  ООО "Эликор". | | | | | |
| 75 | Вытяжка кухонная | | Штука | 4 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 50П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - медный антик/золото. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более - 225 Вт.  Класс защиты - II по ГОСТ МЭК 335-1.  Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 50\*50\*72 (105) см. Масса - 6,5 кг. Производитель;  ООО "Эликор". | | | | | |
| 76 | Вытяжка кухонная | | Штука | 1 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 60П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - белый/серебро. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 59\*50\*68 (100) см. Масса - 6,7 кг.  Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 77 | Вытяжка кухонная | | Штука | 8 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 60П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - медный антик/золото. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 59\*50\*68 (100) см. Масса - 6,7 кг.  Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |
| 78 | Вытяжка кухонная | | Штука | 2 | Нет | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис |
| Технические характеристики предмета закупки | | Кухонная вытяжка Elikor Эпсилон 60П-430-ПЗЛ УХЛ 4.2. Цвет - молоко/золото. Соответствует требованиям ТУ 3468-031-07610279-08. Предназначен для удаления и очистки воздуха, поднимающегося от  плиты в бытовых кухнях. Воздухопроизводительность зонта макс. - 430 м3/час. Номинальное напряжение - 220В. Частота - 50Гц. Потребляемая мощность не более -  225 Вт. Класс защиты - II по ГОСТ МЭК  335-1. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Габаритные размеры (Ш\*Г\*В(В-высота с фальштрубой)) - 59\*50\*68 (100) см. Масса - 6,7 кг.  Производитель: ООО "Эликор". | | | | | |

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки | Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):  1 664 266,51 руб.  Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):  1 410 395,38 руб. |
|  | Срок предоставления Документации о запросе предложений | До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. |
|  | Место предоставления Документации о запросе предложений | Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.  Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. |
|  | Порядок предоставления Документации о запросе предложений | В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. |
|  | Наименование и сайт электронной торговой площадки,  на которой размещена Документация о запросе предложений | Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). |
|  | Плата за предоставление копии Документации о запросе предложений на бумажном носителе | Не требуется. |
|  | Место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие  в Запросе предложений | Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.  Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «23» ноября 2017 года с момента публикации Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.  Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «04» декабря 2017 года, 11:59 (время московское). |
|  | Место, дата и время открытия доступа к заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов на сайт Торговой системы | Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «04» декабря 2017 года, 12:00 (время московское). |
|  | Место и дата рассмотрения Заявок участников Запроса предложений и подведения итогов Запроса предложений | 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.  Рассмотрение Заявок: не позднее «11» декабря 2017 года 13.00 (время московское).  Подведение итогов: не позднее «11» декабря 2017 года 14.00 (время московское). |
|  | Требование о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения условий договора | В соответствии с Документацией о запросе предложений. |
|  | Сведения о праве Заказчика вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений в документацию о запросе предложений | Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.  Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений. |
|  | Дата публикации Извещения | «23» ноября 2017 |

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.